# Настройка ТСД модели Urovo i6200

# Для ОКСи: Мобильный склад версии 1.0.7.4 и выше.

# Для настройки ТСД Urovo i6200 необходимо перейти в главном меню в «Настройки»:

# C:\Users\TolkachV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2019-08-28-16-16-00.png

# Далее выбрать пункт «Настройки сканера»:

# C:\Users\TolkachV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2019-08-28-16-16-05.png

# В «Настройки сканера» необходимо снять отметку «Сканирование в поле»:

# C:\Users\TolkachV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2019-08-28-16-16-10.png

# После этого в «Настройки сканера» в разделе «Опции для разработчиков», в пункте «Intent action» необходимо написать DATA\_SCAN.

# C:\Users\TolkachV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2019-08-28-16-16-16.png

# Далее перейдите в пункт «Настройки по типам кодов» и найдите тип DataMatrix.

# C:\Users\TolkachV\Desktop\МС\1.PNG C:\Users\TolkachV\Desktop\МС\2.PNG

# Выберите пункт Inverse и установите значение «Автоопределение инверсии».

# C:\Users\TolkachV\Desktop\МС\3.PNG